기계작업별 Checklist	가스지게차	CL-안전-221

	기계설비 설명	가스지게차는 화물을 실어 옮기는 데 쓰는 특수차량으로서 화물 운반 작업에서 빠질 수 없는 필수장비이다. 일반 지게차와는 달리 충전형 배터리에 의해서 작동을 한다.
	유해위험요인	- 좁은 통로를 과속으로 운전하거나 화물 과적으로 운전자의 시야 가림으로 인해 지게차와 작업자간에 충돌할 위험이 있다. - 불안전한 화물의 적재 급출발ㆍ급정지ㆍ급선회, 미숙한 운전조작으로 인해 화물의 낙하 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제191조 관련> - 지게차의 허용하중 및 운행상황을 고려한 그 밖의 능력을 초과하여 이를 사용하여서는 아니 된다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	전조등, 후미등, 방향지시기는 정상적으로 작동하는가?
2	후진경보장치는 정상적으로 작동하는가?
3	적재물은 운전자의 시야확보에 방해가 되지는 않는가?
4	화물의 낙하를 방지하기 위한 백레스트 및 헤드가드는 설치되어 있는가?
5	운전석을 이탈 시 하역장치를 가장 낮은 위치에 두었는가?
6	운전자 이탈 시 엔진을 정지시키고 갑작스런 주행방지를 위해 버팀목을 고였는가?
7	작업 반경 내 작업자와 장애물이 없는 것을 확인하는가?
8	반드시 운전자격을 갖춘 작업자가 운행하는가?
9	작업 시 안전모는 착용하는가?
10	작업 중 안전벨트는 반드시 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해