기계작업별 Checklist	일자형 사다리	CL-안전-237

	기계설비 설명	일자형 사다리란 이동식 사다리의 한 종류로서, 전체적인 형상인 일자 형태로 되어있고 지붕, 벽 등 구조물에 기대어 사용하는 사다리를 말한다.
	유해위험요인	- 사다리 자체의 결함으로 부러짐에 의한 추락의 위험이 있다. - 사다리 바닥의 미고정으로 미끄러짐에 의한 사고 위험이 있다. - 사다리 이용자세 불량으로 인한 사고의 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제20조 관련> - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 하여야 한다. - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 하여야 한다. <산업안전기준에 관한 규칙 제446조 관련> - 폭은 30센티미터 이상으로 하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	사다리는 수평면에 대하여 75도 이하를 유지하도록 설치하는가?
2	사다리의 전도를 방지하기 위해 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 내어 놓는가?
3	사다리의 폭은 30cm 이상인가?
4	발 받침대간의 간격은 30cm 이상인가?
5	사다리의 상부와 하부가 움직이지 않도록 고정되어 있는가?
6	사다리의 다리부분에는 미끄럼을 방지하기 위해 고무나 가죽이 부착되어 있는가?
7	사다리의 전도를 방지하기 위해 평탄하고 견고한 지반 또는 바닥에 설치하는가?
8	작업자 추락방지를 위한 물결모양 및 돌기로 표면 처리된 발판을 사용하는가?
9	사다리 사용 전 균열이나 부식의 유무를 확인하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	작업을 할 경우에는 사다리에 손, 발, 무릎, 등, 배 중 3점 이상이 접촉되어 있는가?
11	무거운 짐이나 장비를 들고 사다리를 오르내리지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해