제 3장 굴삭기

p267

1. 굴삭기의 규격표시 방법은?

가) 작업가능 상태의 자중(톤)

나) 들어올림 용량(톤)

다) 디젤기관의 출력의 크기

라) 붐의 길이

2. 다음 중 굴삭기의 버켓 요량은 어느 것으로 표시하는가?

가) yd²

나) ㎥

다) in²

라) ㎡

3. 유압 셔블의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

가) 회전부분의 용량이 크다.

나) 보수가 쉽다.

다) 프론트의 교환이 쉽다.

라) 주행이 용이하다.

4. 굴삭기의 난기 운전이란?

가) 엔진을 충분히 예열시킨후 시동시키는 것이다.

나) 작업전 굴삭기의 작동유를 충분히 가열시키는 것이다.

다) 과격하게 작동하는 것이다.

라) 작업 종료 후 엔진을 충분히 가열시킨 후 정지하는 것이다.

5. 휠타입 굴삭기의 조작 요령 중 틀린 사항은?

가) 모든 속도변속(기어변속)을 클러치를 밟고 행한다.

나) 굴삭기의 속도가 너무 빠를 때는 클러치를 반정도 밟는다.

다) 엔진 시동시는 변속기어를 중립에 둔다.

라) 조향핸들은 두손으로 가볍게 조작한다.

6. 다음 중에서 굴삭기 정차 및 주차방법이 틀린 것은?

가) 평탄한 지면에 정차시키고 침수지역은 피한다.

나) 붐, 암 및 버켓을 최대로 오므리고 레버를 중립위치에 놓는다.

다) 경사지에서는 트랙 밑에 쐬기를 고여 안전하게 한다.

라) 연료를 만충하고 각부를 청소하고 그리스를 급유한다.

7. 휠타입 굴삭기에서 주행전의 주의사항이다. 틀린 것은?

가) 버켓실린더, 암실린더를 충분히 늘려펴서 버켓이 캐리어 상면의 높이 위치에 있도록 한다.

나) 버켓 레버, 암레버록 장치, 붐 실린더록 장치를 걸어준다.

다) 선회록핀을 뽑아 놓는다.

라) 차량에 그리스, 오일, 진흙 등이 묻어 있는지를 점검한다.

8. 굴삭기 주행시 주의사항이다. 틀린 것은 어느 것인가?

가) 가능한 한 지면이 고르고 굳은 평지로만 주행한다.

나) 지면이 고르지 못한 지역은 트랙 장력을 느슨하지 않게 조정하고 저속으로 움직인다.

다) 주행이 잘 안될 때에서는 트랙 붓싱 사이에 진흙이나 오물이 끼어 있는지 점검한다.

라) 경사지를 오를 때나 내려올 때는 버켓을 지면에서 30~50㎝ 정도 눂여 주행한다.

p268

9. 무한궤도식 굴삭기의 주행 요령 중 틀린 것은?

가) 가능하면 평탄한 길을 택하여 주행한다.

나) 요철이 심한 곳에서는 엔진 회전수를 높여 신속히 통과한다.

다) 돌등이 주행모터에 부딪히거나 올라타지 않도록 한다.

라) 연약한 땅을 피해서 간다.

10. 다음 중 굴삭기의 안전수칙에 대한 설명이 잘못된 것은?

가) 버켓이나 하중을 달아올린 채로 브레이크를 걸어두어서는 안된다.

나) 운전석을 떠날 때에는 기관을 정지시켜야 한다.

다) 장비로부터 다른 곳으로 자리를 옮길 때 에는 반드시 선회 브레이크를 풀어놓고 장비로부터 내려와야 한다.

라) 무거운 하중은 5~10㎝ 들어올려보아서 브레이크나 기계의 안전을 확인한 다음 작업에 임하도록 한다.

11. 작업 종료 후의 굴삭기 다루기를 설명한 것이다, 틀리는 것은 어느 것인가?

가) 약간 경사진 곳에 버켓을 들어놓은 상태로 놓아둔다.

나) 연료의 탱크에 가득 채운다.

다) 각 부분의 그리스 주입은 시간 적산계에 따라 한다.

라) 장비를 세척한 다음에 주유를 하고 유압유를 보충한다.

12. 트랙타입 굴삭기의 주행장치에 브레이크 장치가 없는 이유로 가장 적당한 것은?

(단, 브레이크 장치가 없는 장비에서)

가) 저속 주행을 하기 때문이다.

나) 트랙과 지면과의 마찰이 크기 때문이다.

다) 주행 제어레버를 반대로 작용시키면 정지되기 때문이다.

라) 제어레버를 중립으로 하면 모터의 공급축과 귀환측 회로가 차단되므로 정지된다.

13. 다음 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?

가) 흙을 파면서 스윙하지 말 것

나) 한쪽 트랙을들 때는 암과 붐 사이 각을 80° 이내로 할 것

다) 경사지에 주차할 때에는 반드시 고임목을 고일 것

라) 작업이 끝나고 조종석을 떠날 경우는 반드시 버켓을 땅에 살짝 놓을 것

14. 다음 중 효과적인 굴삭작업이 아닌 것은?

가) 붐과 암의 각도를 80~110° 정도로 선정한다.

나) 버켓 투스의 끝이 암 작동보다 안으로 내밀어야 한다.

다) 버켓은 의도한 위치대로 하고 붐과 암을 계속 변화시키면서 굴착한다.

라) 굴삭 후 암을 오므리면서 붐을 상승위치로 변화시켜 하역 위치로 스윙한다.

15. 유압식 굴삭기의 주행레버 2개를 동시에 반대방향으로 작동시키면 굴삭기의 중심을 기점으로 차체가 회전한다. 이것으 무엇이라 하는가?

가) 피벗 턴     나) 스핀 턴

다) 와이드 턴   라) 라운드 턴

16. 굴삭기의 한쪽 주행레버만 조작하여 회전하는 것을 무슨 회전이라 하는가?

가) 급회전      나) 원웨이 회전

다) 피벗회전     라) 스핀회전

p269

17. 굴삭기를 트레일러에 상차시 다음 사항 중 틀린 것은?

가) 반드시 경사대를 사용하여 상차한다.

나) 경사대는 충분한 강도가 있어야 한다.

다) 경사대가 없을 때는 버켓으로 차체를 들어오려 상차한다.

라) 경사대에 오르기 전에 방향위치를 정확히 한다.

18. 다음 중 일반적으로 굴삭기가 할 수 없는 작업은?

가) 땅고르기 작업

나) 차량토사 적재

다) 경사면 굴토

라) 리핑 작업

19. 굴삭기의 조종 중 동시 작동이 불가능하거나해서는 안되는 작동은 다음 중 어느 것인가?

가) 굴삭을 하면서 선회한다.

나) 붐을 들면서 담는다.

다) 붐을 낮추면서 선회한다.

라) 붐을 낮추면서 굴삭을 한다.

20. 무한궤도식 굴삭기 주행시 주행불량 현상의 원인이 아닌 것은?

가) 한쪽 주행모터의 브레이크 작동 불량

나) 유압펌프의 토출 유량 부족

다) 트랙장력이 팽팽하다

라) 컨트롤 밸브 스풀의 행정이 서로 다를때

21. 무한궤도 주행식 굴사기의 조향작용은 무엇으로 행하는가?

가) 유압 모터     나) 유압 펌프

다) 조향 클러치   라) 브레이크 페달

22. 크로울러형 굴삭기가 주행방향이 틀어지는 이유가 아닌 것은?

가) 지면이 불균형할 때

나) 유압라인에 이상이 있을 때

다) 트랙의 균형이 맞지 않을 때

라) 트랙 슈가 약간 마모 되었을 때

23. 덤프 트럭에 상차작업 시 가장 효율적인 굴삭기 위치는?

가) 선회거리를 가장 짧게 한다.

나) 암작동 거리가 가장 짧게 한다.

다) 버켓 작동거리가 가장 짧게 한다.

라) 붐작동거리가 가장 짧게 한다.

24. 셔블계 굴삭기가 언덕을 주행할 때 조정방법 중 차체의 흘러내림을 방지하기 위하여 원칙적으로 올라갈 때에는 구동륜을 뒤로 보내고, 내려갈 때는 앞으로 보내는데 몇도 정도로 유지하는가?

가) 1~2도

나) 2~3도

다) 4~6도

라) 7~12도

25. 하부 주행장치의 종류이다. 해당치 않는 것은?

가) 정치식

나) 무한궤도식

다) 트럭식

라) 휠식

26. 다음 중 굴삭기의 굴삭력이 가장 클 경우는?

가) 암과 붐이 일직선상에 있을 때

나) 암 붐이 45°선상을 이루고 있을때

다) 버켓을 최소작업 반경 위치로 놓을 때

라) 암과 붐이 직각 위치에 있을 때

27. 다음 중 굴삭기 작업장치에 속하지 않는 것은?

가) 붐  나) 스틱  다) 버켓  라) 롤러

28. 크로울러형 굴삭기의 부품이 아닌 것은?

가) 유압펌프

나) 오일쿨러

다) 자재이음

라) 센터조인트

29. 굴삭기의 3개 구성품은?

가) 상부조정장치-하부회전장치-중간동력장치

나) 작업장치-상부선회체-하부추진체

다) 작업장치-하부추진체-중간선회체

라) 상부회전체-하부추진체-중간선회체

p270

30. 다음 중 굴삭기의 붐은 무엇에 의하여 상부 회전체에 연결되는가?

가) 테이퍼핀

나) 푸트핀

다) 킹핀

라) 코터핀

31. 굴삭기의 상부회전체는 어떤 것에 의하여 하부주행체에 연결되었는가?

가) 푸르핀       나) 스윙볼레이스

다) 회전조인트   라) 스윙모터

32. 상부 회전체의 검사에 따른 조치사항이다. 틀린 것은?

가) 고무호스-수리하여 재사용

나) 유압 펌프-규정압력 하에서 토출량이 정상이면 사용

다) 급유상태-동급유로 보충

라) 조작레버-규정유격으로 조정

33. 선회작동이 부드럽지 않을 때의 이유는?

가) 에어탱크의 에어 부족

나) 선회베어링의 손상 및 볼의 파손

다) 부스터의 기능 불량

라) 엔진 공기 압축기 불량

34. 작업장치, 주행, 선회 등의 힘이 약할 경우 고장의 원인이 아닌 것은?
가) 릴리프 밸브(레귤레이터 밸브)의 설정압저하

나) 쿠션 밸브(밸런스 밸브)의 스프링 불량

다) 작동 유량 부족

라) 흡입 필터의 막힘

35. 스윙동작이 안되는 원인으로 틀린 것은?

가) 릴리프 밸브의 설정로드 릴리프 밸브의 설정압력이 부족하다.

나) 오버 로트 릴리프 밸브의 설정 로드 릴리프 밸브의 설정압력이 부족하다.

다) 상하로 움직이는 암 고장

라) 쿠션 밸브의 불량

36. 평상시보다 스윙 속도가 빠르거나 느리다(기관회전등은 같다.) 무엇과 관계가 있는가?

가) 유량제어 밸브   나) 압력제어 밸브

다) 방향제어 밸브   라) 속도제어 밸브

37. 크로울러식 굴삭기의 주행장치의 부품이 아닌 것은?

가) 주행모터

나) 스프로켓

다) 트랙

라) 스윙 모터

38. 센터 조인트에 대한 설명 중 틀리는 것은?

가) 상부회전체의 회전 중심부에 설치되어 있다.

나) 상부 회전체가 오일을 주행 모터에 전달 한다.

다) 상부 회전체가 회전하더라도 호스, 파이프 등이 꼬이지 않고 원활히 송유하는 일을 한다.

라) 조인트가 고장나도 직선 운행과는 관계가 없다.

39. 크로울러식 굴삭기에서 상부 회전체의 회전에도 영향을 받지 않고 주행 모터에 오일을 공급할 수 있는 부품은 어느 것인가?

가) 컨트롤 밸브   나) 센터 조인트

다) 킹핀          라) 터언 테이블

40. 굴삭기의 붐 제어레버를 계속 상승위치로 당기고 있으면 다음 중 어느 곳에 많은 손상이 오는가?

가) 오일펌프      나) 엔진

다) 유압모터      라) 릴리프밸브 시트

41. 굴삭기 트랙 긴도를 조정하는 방법은 몇가지가 있는가?

가) 1가지 나) 2가지 다) 3가지 라) 4가지

p271

42. 굴삭기가 주행시 트랙이 벗어지는 원인이 아닌 것은?

가) 트랙의 긴도가 팽팽하게 되었을 때

나) 스프로켓과 전부 유동륜의 중심이 일치하지 않을 때

다) 상부 롤러 마모 및 파손시

라) 고속주행 중 급선회를 할 때

43. 굴삭기 트랙의 주요 구성품으로 알맞은 것은?

가) 핀, 부싱, 롤러, 링크

나) 슈, 링크, 부싱, 등판

다) 핀, 부싱, 링크, 슈

라) 슈, 링크, 등판, 롤러

44. 굴삭기의 스프로켓에 가까운 쪽의 로울러는 어떤 형식을 사용하는가?

가) 싱글 플랜지형 나) 더블 플랜지형

다) 플랫형 라) 옵셋형

45. 굴삭기에서 프론트 아이들러의 작용에 대한 설명으로 가장 적당한 것은?

가) 트랙의 주행을 원활히 한다.

나) 트랙의 진로를 조정하면서 트랙을 유도하고 주행방향을 유도한다.

다) 동력을 트랙으로 전달한다.

라) 파손 방지하고 원활한 운전을 할 수 있도록 하여 준다.

46. 무한궤도식 굴삭기에서 유압모터가 하는 기능이 아닌 것은?

가) 굴삭작업     나) 방향 전환

다) 주행         라) 선회

47. 유압식 굴삭기에 사용되는 유압모터는 일반적으로 몇 개가 사용되는가?

가) 1개 나) 2개 다) 3개 라) 4개

48. 굴삭기의 힘이 약할 때 원인이 되는 것은?

가) 메인 릴리프 밸브의 설정압력이 낮다.

나) 과부하 릴리프 밸브의 설정 압력이 낮다.

다) 브레이크 밸브의 설정 압력이 낮다.

라) 배터리에 충전이 안되고 있다.