기계작업별 Checklist	빙판작업	CL-안전-234

	기계설비 설명	빙판길이란 추운날씨에 비와 눈이 내리거나 청소작업 후 고인물이 얼어서 생긴 길, 통로 또는 작업장 바닥으로서, 전도로 인한 사고가 발생될 위험이 매우 크다.
	유해위험요인	- 불안정한 자세로 인하여 미끄러지면 전도의 위험이 있다. - 부적절한 신발이나 무거운 짐의 운반으로 인해 자세가 불안정해지면 전도의 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업에 필요한 장비 및 전용공구를 상비하고 있는가?
2	가능한 한 도로가 결빙되기 전 신속히 조치하는가?
3	빙판길 제거를 위해 뜨거운 물을 붓지는 않는가?
4	안전한 통행을 위해 모래나 염화칼슘을 뿌리는가?
5	부득이하게 빙판 위를 지나야 할 때 천천히 걸어서 이동하는가?
6	가능한 한 경사가 없는 평탄한 길을 이용하여 이동하는가?
7	빙판길에서 이동 중 양손 모두 짐을 들고 있지는 않는가?
8	통행이 위험한 경우에는 ‘통행금지’ 표지와 이동식 울을 설치하는가?
9	부득이하게 빙판길 차량 진입 시에는 ‘빙판길’ 경고표지를 설치하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	빙판길 차량 진입 시 유도자를 배치하여 차량을 유도하는가?
11	작업 시에는 미끄러지지 않도록 바닥면이 넓은 운동화나 작업화를 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해